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一、报价承诺函

石家庄市水利局：
我方已仔细研究《石家庄市水利局2026年度网络安全加固治理服务项目询价公告》全部内容，自愿参与本项目报价。我方报价总金额为人民币（大写）：         元（¥________元）。
我方已核查本响应文件，内容真实准确，愿承担相应法律责任。我方理解，无论中选与否，采购方不承担我方本次报价产生的任何费用。
如我方中选：
1、承诺响应文件资料真实完整，按要求及时签订合同；
2、严格按照响应文件及合同约定，保质保量完成全部服务工作。


承诺单位（盖章）：                                

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：            

日期：2026年11月  日




二、报价表

	项目名称
	石家庄市水利局2026年度网络安全加固治理
服务项目

	总价
（人民币）
	报价总金额：
（大写）                        元
（小写）                        元

	联系人及电话
	

	报价单位（盖章）：                                

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：            

                              2026年11月  日





三、报价明细表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价（元）

	1
	服务器防火墙升级服务
	项
	1
	
	

	2
	办公网防火墙升级服务
	项
	1
	
	

	3
	漏洞扫描升级服务
	项
	1
	
	

	4
	入侵检测升级服务
	项
	1
	
	

	5
	WAF应用防护升级服务
	项
	1
	
	

	6
	上网行为管理升级服务
	项
	1
	
	

	7
	无线网防火墙升级服务
	项
	1
	
	

	8
	上网行为管理采购
	台
	1
	
	

	9
	无线AP采购
	台
	2
	
	

	10
	POE交换机采购
	台
	2
	
	

	合  计（元）
	[bookmark: _GoBack]

	    报价单位（盖章）：                               

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：           

                             2026年11月  日



四、工作内容及技术要求
	序号
	项目名称
	工作内容及技术要求
	数量

	1
	服务器防火墙升级服务
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK9]    网神SecGate3600防火墙NSG2000-TE25系列一年安全组合升级订阅服务包（应用识别库、URL资源库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务）。
	1项

	2
	办公网防火墙升级服务
	    网神SecGate3600防火墙NSG2000-TE25系列一年安全组合升级订阅服务包（应用识别库、URL资源库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务）。
	1项

	[bookmark: _Hlk244091893]3
	漏洞扫描升级服务
	    网神SecVSS3600漏洞扫描系统V3.0 S1500系列漏洞特征库一年升级服务。
	1项

	4
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]入侵检测升级服务
	    绿盟NIDSNX3-HDB1202一年升级服务。
	1项

	5
	WAF应用防护升级服务
	    绿盟WAFNX3-HDB308一年升级服务。
	1项

	6
	上网行为管理升级服务
	    深信服AC-1000-B1200设备特征库一年升级服务。
	1项

	7
	无线网防火墙升级服务
	    华为USG6525E入侵防御、防病毒、URL过滤、云沙箱检测一年升级服务。
	1项

	8
	上网行为管理采购
	标准1U规格：
    ★吞吐量≥7G，并发连接数≥60万，新建连接数≥3万；
    ★千兆电口≥12，千兆光口≥12；
    ★冗余电源，外置Reset插孔；
    支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式；旁路部署支持加入多个物理接口；部署模式切换无需重启设备；
    支持针对用户的上网请求，自动替换DNS服务器，无需用户根据访问资源的运营商归属而手动修改DNS，防止跨运营商访问慢的情况；
    支持花生壳DDNS客户端以及域名IP绑定功能；
    支持7元组的链路负载均衡策略，负载均衡接口支持接口和接口组，支持基于域名进行链路负载，负载算法包括但不少于优先级和权重，负载均衡接口支持pppoe、dhcp、tunnel、物理接口等三层接口；
    应用种类不少于7300个，移动应用不少于2000个；
    配置一年特征升级服务。
	1台

	9
	无线AP采购
	    支持三射频2.4GHz(2x2)、5GHz(2x2)、5GHz(4x4)同时工作；内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，提供USB接口，可用于扩展外置物联网，内置蓝牙，配合CloudCampus APP可实现蓝牙串口运维，支持FIT/FAT/云管理三种工作模式。
	2台

	10
	POE交换机采购
	    8个千兆电口4个千兆SFP，交换容量≥336Gbps，包转发率≥18Mpps，支持POE/POE+，POE功率超过120W，无风扇。
	2台










五、营业执照



六、法人代表授权委托书



七、拟投入本项目主要人员身份证、资格证书


八、供应商未被列入国家信息中心“信用中国”网站“严重失信主体名单”、“经营异常名录”、“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”截图


九、其他所需证明材料

